　様式第８号（第１４条関係）
年　　月　　日　
福井市長　あて
報告者　　住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　
（申請者）　　（法人にあっては、主たる事業所の所在地）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　
屋外広告物等安全点検報告書
次のとおり安全点検を実施したので報告します。なお、報告内容は事実に相違ありません。
	広告物等の種類
	□広告板　□屋上広告　□壁面広告　□突出広告　□広告塔　□その他（　）

	設置場所
	福井市
	点検年月日
	年　月　日

	設置年月日
	年　月　日
	許可年月日（番号）
	年　月　日（第　号）

	点検者
（管理者）
	住所
電話番号
	（〒　　-　　）
（　　　-　　　‐　　　）

	
	氏名
	

	
	資格要件
	□屋外広告士　　　　　　　　　　　  □屋外広告物講習修了者
□建築士（1級/2級/木造）　　　　　 □屋外広告物点検技能講習修了者
□職業訓練指導員・職業訓練修了者　　□電気主任技術者(1種/2種/3種）

□技能検定合格者　　　　　　　　　　□電気工事士(1種/2種)

	点検個所
	点　検　項　目
	チェック欄
	異常の
有・無
	異常があった場合の対応および内容

	上部構造
	基礎部・
	１上部構造全体の傾斜、ぐらつき
	□
	有
	無
	□
経過
観察
	□要改善
・改善予定（　年　月）
・内容

	
	
	２基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱ぐらつき
	□
	有
	無
	
	

	
	
	３鉄骨のさび発生、塗装の老朽化
	□
	有
	無
	
	

	支
持
部
	１鉄骨接合部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間
	□
	有
	無
	□
経過
観察
	□要改善
・改善予定（　年　月）
・内容

	
	２鉄骨接合部（ボルト等）のゆるみ、欠落
	□
	有
	無
	
	

	取
付
部
	１アンカーボルト、取付部プレートの腐食、変形
	□
	有
	無
	□
経過
観察
	□要改善
・改善予定（　年　月）
・内容

	
	２溶接部の劣化、コーキングの劣化等
	□
	有
	無
	
	

	
	３取付対象部（柱・壁・スラブ）・取付部周辺の異常
	□
	有
	無
	
	

	広
告
板
	１表示面板、切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落
	□
	有
	無
	□
経過
観察
	□要改善
・改善予定（　年　月）
・内容

	
	２側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損
	□
	有
	無
	
	

	
	３広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり
	□
	有
	無
	
	

	照
明
装
置
	１照明装置の不点灯、不発光
	□
	有
	無
	□
経過
観察
	□要改善
・改善予定（　年　月）
・内容

	
	２照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水
	□
	有
	無
	
	

	
	３周辺機器の劣化、破損
	□
	有
	無
	
	

	そ
の
他
	１付属部品（装飾、鳥よけ等）の腐食、破損
	□
	有
	無
	□
経過
観察
	□要改善
・改善予定（　年　月）
・内容

	
	２避雷針（突針部、導線固定部）の腐食、破損
	□
	有
	無
	
	

	
	３その他点検した事項（　　　　　　　　　　　）
	□
	有
	無
	
	


注　１　□には該当するものに☑印を記入し、「異常の有・無」欄は該当するものを〇で囲むこと。
２　複数の広告物等を表示する場合、広告物の種類ごとに報告書を作成すること。
３　許可期間3年で地上から上端までの高さが4ｍを超える広告物等の場合、点検者の資格を証する書類を
　　添付すること。

４　報告内容について虚偽であることが判明した場合、更新の許可を取り消す場合があります。










